附件

绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目（第一批）

序号	试点方向	项目名称	实施单位	建设地点	建设规模	技术路线	推荐单位
1	燃料乙醇	国投生物3万吨/年纤维素燃料乙醇项目	国投先进生物质燃料（海伦）有限公司	黑龙江省

绥化市	3万吨/年	项目采用“粉碎+汽爆+酶解发酵+多级差压精馏+分离蒸发”技术，构建醇-电-汽联产绿色可再生循环经济模式。	黑龙江省

发展改革委
2	绿色甲醇	洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化项目	上海电气绿源科技（吉林）有限公司	吉林省

白城市	5万吨/年	项目采用纯氧加压生物质流化床气化技术，原料适应性强、单炉处理能力大、操作弹性高。	吉林省能源局
3	绿色甲醇	金风科技绿氢制50万吨绿色甲醇项目（一期25万吨/年）	金风绿能化工（兴安盟）有限公司，兴安盟汇科能源有限公司	内蒙古自治区兴安盟	25万吨/年	项目采用生物质气流床气化技术，实现合成气-蒸汽联产气化工艺技术在干粉气化领域的首次应用。	内蒙古自治区能源局
4	绿色甲醇	安达市天楹风光储氢氨醇一体化项目一期	安达市天楹新能源有限公司	黑龙江省

绥化市	10万吨/年	项目对生物质锅炉尾气进行加氢合成甲醇，利用优化甲醇合成塔结构，减少产品副产物，提高催化剂寿命。	黑龙江省

发展改革委
5	绿色甲醇	辽宁华电调兵山45万千瓦风电制氢耦合绿色甲醇一体化项目	调兵山市华电清洁能源有限公司	辽宁省

铁岭市	10万吨/年	项目对燃料乙醇工厂尾气进行加氢合成甲醇，有助于打造高度协同、深度脱碳的循环产业链。	辽宁省

发展改革委
序号	试点方向	项目名称	实施单位	建设地点	建设规模	技术路线	推荐单位
6	绿色甲醇	岚泽大丰港年产30万吨/年绿色甲醇项目	江苏岚泽能源科技有限公司	江苏省

盐城市	30万吨/年	项目采用自主研发的干粉气流床气化工艺，利用新型甲醇合成催化剂，有效降低能耗及脱硫过程副反应率。	江苏省

发展改革委
7	绿氨	远景零碳技术（赤峰）有限公司152万吨/年零碳氢氨项目（P1期30万吨/年合成氨）	远景零碳技术（赤峰）有限公司	内蒙古自治区赤峰市	30万吨/年	项目采用大型低压氨合成工艺，依托智能系统进行全域控制，力争实现超低负荷、超宽负荷范围下运行。	内蒙古自治区能源局
8	绿氨	中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目	能建绿色氢氨新能源（松原）有限公司	吉林省

松原市	20万吨/年	项目采用柔性合成氨工艺，利用独创的源网荷储实时平衡技术，可在30%-110%负荷下安全、稳定运行。	吉林省能源局，中国能源建设集团有限公司
9	绿氨	大安风光制绿氢合成氨一体化项目	国家电投集团大安吉电绿氢能源有限公司	吉林省

白城市	18万吨/年	项目采用柔性合成氨工艺，通过优化合成氨工艺和合成塔内件，实现30%-110%负荷下安全、稳定运行。	吉林省能源局